济宁市嘉祥县督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-01-207 | 6月16日 | 济宁市 | 嘉祥县 | 嘉祥县老僧堂镇 | 济宁市嘉祥县和菏泽市郓城县交界处搅拌站 | 中国山东省济宁市嘉祥县 | 工业粉尘无组织排放 | 现场核查时，该搅拌站堆放的砂石未  苫盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| SD-01-208 | 6月19日 | 济宁市 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 护山瓜果市场路口建筑拆迁区 | 中国山东省济宁市嘉祥县S252 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 督查人员现场发现护山瓜果批发市场路口旁，大量拆迁房建筑垃圾未苫盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-209 | 6月19日 | 济宁市 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 山东天地源建设工程有限公司2#工地 | 中国山东省济宁市嘉祥县萌山路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，存在问题：部分渣土未苫盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

济宁市金乡县督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-01-210 | 6月21日 | 济宁市 | 金乡县 | 化雨镇 | 中南公司S328线化雨镇路段工地 | 中国山东省济宁市金乡县X032 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查正在作业，裸土覆盖不完全。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

济宁市经济技术开发区督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-01-211 | 6月18日 | 济宁市 | 经济技术开发区 | 疃里镇盛庄村西500米 | 济宁高山商品混凝土有限公司 | 中国山东省济宁市经济开发区疃里镇盛庄村西500米 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时正在生产，存在问题:1.原料堆场未全部密闭，露天堆放仅覆盖且覆盖不完全，2.厂区施工车间未按环评要求安装喷淋降尘设施，原材料车间铲料时未喷淋，且车间大门未关，粉尘无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月5日 |
| SD-01-212 | 6月18日 | 济宁市 | 经济技术开发区 | 马集镇机场路东 | 中国马集石雕石材文化产业园建筑工地 | 中国山东省济宁市经济技术开发区马集镇机场路西 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，渣土露天堆放未覆盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-213 | 6月24日 | 济宁市 | 经济技术开发区 | 宏祥路与嘉诚路交界处 | 鸿顺新型建筑节能材料有限公司 | 中国山东省济宁市经济开发区宏祥路与嘉诚路交界处 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时正在生产，挤塑板挤料工序VOCs治理设备开关未开，有机废气未处理直排；挤塑板切割工序粉尘收集管道未连接，粉尘无组织排放。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |

济宁市梁山县督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-01-214 | 6月13日 | 济宁市 | 梁山县 | 馆驿镇 | 侯集村村后空心砖厂 | 山东省  济宁市  梁山县 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时该厂未生产，存在问题：有生产痕迹，物料露天堆放未遮盖，生产车间无任何大气污染防治设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。安装污染防治设施并确保正常使用。 | 7月5日 |
| SD-01-215 | 6月13日 | 济宁市 | 梁山县 | 馆驿镇 | 候集村村前空心砖厂 | 中国山东省济宁市  梁山县 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时未在生产，存在问题：1.没有环保审批；2.近期均有加工作业痕迹；3.加工物料露天堆放，没有任何防护遮盖，加工作业过程中也易产生扬尘，没有任何大气污染防治设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| SD-01-216 | 6月13日 | 济宁市 | 梁山县 | 小安  山镇 | 陈庄村王俊文建材厂（陈庄彩砖厂） | 中国山东省济宁市  梁山县 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查企业正在生产，存在问题：1.未安装大气污染防治设施；2.物料堆放没有任何防尘覆盖措施，易产生扬尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。安装污染防治设施并确保正常使用。 | 7月5日 |
| SD-01-217 | 6月20日 | 济宁市 | 梁山县 | 梁山  街道 | 梁济运河复航工程工地 | 中国山东省济宁市梁山县S333 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查，该工地正在作业，未采取湿法作业，施工渣土未覆盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-218 | 6月20日 | 济宁市 | 梁山县 | 梁山  街道 | 梁山街道北关拆迁工地 | 中国山东省济宁市梁山县工人路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场已停工，未落实建筑工地六个百分百，大量拆迁渣土未覆盖，易产生扬尘。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-219 | 6月22日 | 济宁市 | 梁山县 | 水泊  街道 | 梁山县耀发汽修 | 中国山东省济宁市梁山县 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查该厂正在生产，未能提供环保审批手续，喷漆房没有VOCs处理设施，现场有刚喷漆好的车辆。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |
| SD-01-220 | 6月22日 | 济宁市 | 梁山县 | 拳铺镇 | 山东梁山義企重工机械有限公司 | 中国山东省济宁市梁山县三利路 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时企业正在生产，焊接工序废气无组织排放，该车间有布袋除焊接烟气净化器，现场检查均闲置未用，车间焊接工艺正在生产。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SD-01-221 | 6月22日 | 济宁市 | 梁山县 | 拳铺镇 | 梁山县李保营恒丰汽车维修店 | 中国山东省济宁市梁山县S337 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查该修车店正在生产，喷漆房未安装VOCs污染防治设施。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |

济宁市任城区督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-01-222 | 6月20日 | 济宁市 | 任城区 | 唐口街道张桥村济徐公路张桥段01号 | 济宁百事恒贸易有限公司 | 中国山东省济宁市任城区唐口街道张桥村济徐公路张桥段01号 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时正在生产，存在问题:1.煤料输送栈桥未按环评要求密闭运输，大量煤料露天堆放无覆盖，仅用洒水车降尘，效果极差；2.未有煤原料堆放封闭厂房，铲车施工过程场内粉尘无组织排放；3.洗煤工序未按环评要求全密闭进行，煤粉无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |

济宁市太白湖新区督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源  名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-01-223 | 6月14日 | 济宁市 | 太白湖新区 | 许庄街道白屯村 | 众益防水材料厂 | 中国山东省济宁市太白湖区许庄街道白屯村 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时未生产，发现一间厂棚里存放有大量的沥青漆空桶和未开封沥青漆成品（产地曲阜），另一厂房内存放有沥青成品，仅用帆布遮盖，未密封，未安装废气收集处置设施，现场味道重。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |

济宁市微山县督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源  名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-01-224 | 6月13日 | 济宁市 | 微山县 | 欢城镇 | 山东水总有限公司 | 中国山东省济宁市微山县S104路边崔庄村 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查该工地正在施工，存在问题：工地现场四周未设围墙，渣土车未密闭，没有喷水除尘措施，大量渣土堆未苫盖，施工过程中产生大量扬尘，粉尘问题较突出。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-225 | 6月14日 | 济宁市 | 微山县 | 两城镇 | 山东省路桥集团有限公司 | 山东省济宁市微山县S104两城段 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，存在问题：1.施工作业区域无任何喷淋除尘设施。2.部分土方未覆盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-226 | 6月15日 | 济宁市 | 微山县 | 欢城镇 | 山东腾海实业有限公司 | 山东省济宁市微山县S348 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该施工场地存在问题:1.大量土方露天堆放无覆盖；2.施工区域无围堰；3.建筑垃圾露天随意堆放；4.未采取喷淋降尘措施。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

济宁市汶上县督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-01-227 | 6月11日 | 济宁市 | 汶上县 | 中都街道 | 汶上县久洋松木家具厂 | 中国山东省济宁市汶上县X099(汶马线)名单上 | 工业粉尘无组织排放 | 整改提升类散乱污名单内企业，现场检查时该厂正在生产，工作台正在运行但未经除尘设备处理后集中处置，粉尘直排。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。安装污染防治设施并确保正常使用。 | 7月5日 |
| SD-01-228 | 6月12日 | 济宁市 | 汶上县 | 白石镇 | 汶上县新华星石材厂 | 中国山东省济宁市汶上县（名单上） | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查该厂未生产，生产车间没有除尘设施，粉尘无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。安装污染防治设施并确保正常使用。 | 7月5日 |
| SD-01-229 | 6月12日 | 济宁市 | 汶上县 | 白石镇 | 汶上县玉峰石材二厂 | 中国山东省济宁市汶上县X054(济北旅游大道)（不在名单上） | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时未生产，存在问题：有迹象表明临时停产，生产在车间未安装除尘设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。安装污染防治设施并确保正常使用。 | 7月5日 |
| SD-01-230 | 6月12日 | 济宁市 | 汶上县 | 白石镇 | 汶上县玉峰石材制品厂 | 中国山东省济宁市汶上县X054(济北旅游大道)（不在名单上） | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时该厂未生产，存在问题：生产车间未安装除尘设施，根据用电量显示，企业为临时停产 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。安装污染防治设施并确保正常使用。 | 7月5日 |
| SD-01-231 | 6月12日 | 济宁市 | 汶上县 | 苑庄镇 | 汶上县铎昊石业有限公司 | 中国山东省济宁市汶上县S333 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查改厂未在生产，存在问题：该厂无有任何除尘设施，从用电情况表明，该厂6月份均有生产。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。安装污染防治设施并确保正常使用。 | 7月5日 |
| SD-01-232 | 6月12日 | 济宁市 | 汶上县 | 白石镇 | 汶上县天和石材制品有限公司 | 中国山东省济宁市汶上县（名单上） | 未安装治污  设施 | 现场检查时企业刚停工，存在问题：石材加工车间未安装除尘设施，粉尘直排。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| SD-01-233 | 6月14日 | 济宁市 | 汶上县 | 中都街道 | 供电局南片区棚户区改造 | 中国山东省济宁市汶上县宝相寺路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地未施工，存在问题：裸露地面大部份未苫盖，也未建喷淋系统。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-234 | 6月14日 | 济宁市 | 汶上县 | 义桥镇 | 汶上义桥煤矿有限公司 | 中国山东省济宁市汶  上县 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时该厂正在生产,存在问题：1.该厂原料堆露天堆放，有部分料堆未遮盖；2.该厂露天矿区有建应配套的喷淋抑尘设施，现场未使用；3.该厂矿区路面煤渣未清理,易产生场尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| SD-01-235 | 6月15日 | 济宁市 | 汶上县 | 汶上街道 | 汶上街道南门新村明星北段道路改造拆迁工地 | 中国山东省济宁市汶上县花园路403号 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地已停工，存在问题：1.没有安装任何喷淋喷雾设备；2.施工中的土堆没有任何苫盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-236 | 6月15日 | 济宁市 | 汶上县 | 汶上街道 | 东门社区明星路片区棚屋区 | 中国山东省济宁市汶上县花园路237号 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地未施工，问题如下：1.没有安装任何喷淋喷雾设备；2.施工中的土堆没有任何遮盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-237 | 6月15日 | 济宁市 | 汶上县 | 中都街道 | 坝口片区棚户区改造 | 中国山东省济宁市汶上县广场路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查该工地正在作业施工，部分渣土未进行苫盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-238 | 6月17日 | 济宁市 | 汶上县 | 郭仓镇 | 汶上县原任仓彩瓦（公路局物料堆放点） | 中国山东省济宁市汶上县G105(京珠线) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时未生产，存在问题：物料堆放部分未覆盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-239 | 6月23日 | 济宁市 | 汶上县 | 寅寺镇 | 汶西新型建材公司无名工地 | 中国山东省济宁市汶上县 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查未施工，大量渣土未覆盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-240 | 6月23日 | 济宁市 | 汶上县 | 白石镇 | 顺盛石材 | 中国山东省济宁市汶上县 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查该企业正在生产，现场未能提供环保审批手续，石材加工车间虽然湿法切割，但加工过程中产生的大量粉尘仍然组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| SD-01-241 | 6月23日 | 济宁市 | 汶上县 | 白石镇 | 源盛石材 | 中国山东省济宁市汶上县 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查该企业正在生产，现场未能提供环保审批手续，石材加工车间虽然湿法切割，但加工过程中产生的大量粉尘仍然组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| SD-01-242 | 6月23日 | 济宁市 | 汶上县 | 白石镇 | 扬朋石材厂 | 中国山东省济宁市汶上县 | 工业粉尘无组织排放 | 现场夜间检查该企业正在生产，现场未能提供环保审批手续，石材加工车间虽然湿法切割，但加工过程中产生的大量粉尘仍然组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |

济宁市鱼台县督办问题清单

| 序号 | 检查  时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-01-243 | 6月18日 | 济宁市 | 鱼台县 | 王鲁镇 | 龙虾节广场施工工地 | 中国山东省济宁市鱼台县滨湖路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，存在问题:1.现场未安装喷淋设施；2.进出道路未硬化和安装喷淋设施进行湿法作业；3.工地四周未围挡；4.现场工地土方和物料未覆盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-244 | 6月18日 | 济宁市 | 鱼台县 | 王鲁镇 | 鱼台县张庙西水厂施工工地 | 中国山东省济宁市鱼台县 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时未施工，存在问题:1.现场未安装喷淋设施；2.进出道路未硬化和安装喷淋设施进行湿法作业；3.工地四周未围挡；4.现场工地土方和物料未覆盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-245 | 6月18日 | 济宁市 | 鱼台县 | 王鲁镇 | 鱼台县张庙东水厂施工工地 | 中国山东省济宁市鱼台县湖陵二路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时未施工，存在问题:1.现场未安装喷淋设施；2.进出工地道路未硬化和安装喷淋设施进行湿法作业；3.工地四周未围挡；4.现场工地土方和物料未覆盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-246 | 6月18日 | 济宁市 | 鱼台县 | 谷亭镇 | 鱼新二路路口无名工地 | 中国山东省济宁市鱼台县鱼新二路与鱼新一路交叉路口 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地未在施工，存在问题问题：1.施工区部分未安装围挡设施；2.现场土方未覆盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-247 | 6月18日 | 济宁市 | 鱼台县 | 唐马镇 | 大王村红旗加油站 | 山东省济宁市鱼台县S348大王村 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时加油站正在营业，存在问题：加油枪位置未安装相关油气回收装置。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |
| SD-01-248 | 6月18日 | 济宁市 | 鱼台县 | 老砦镇 | 盛庄村田间露天焚烧秸秆 | 山东省济宁市鱼台县盛庄村 | 秸秆焚烧 | 现场检查时发现群众（陈英）在田间露天焚烧秸秆，产生大量烟尘污染。 | 加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。 | 7月5日 |
| SD-01-249 | 6月21日 | 济宁市 | 鱼台县 | 经济开发区 | 鱼台县卧龙水泵制造有限公司 | 中国山东省济宁市鱼台县古亭路 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时正在生产，.砂再生处理工艺除尘设施收集不完善，大量粉尘无组织排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |

济宁邹城市督办问题清单

| 序号 | 检查  时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源  名称 | 污染源  地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-01-250 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 比亚迪云轨体育广场换乘站 | 中国山东省济宁市邹城市峄山北路1601号 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，问题如下：未安装喷淋除尘设施。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-251 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 金山大道道路与排水北延工程 | 中国山东省济宁市邹城市崇义路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，问题如下：1.未采取湿法作业；2.施工现场未建配套的喷淋等抑尘措施，大面积裸露的土地也未苫盖，现场检查时工人正在苫盖；3.工地只有部分围档。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-252 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城田园伟业建设项目 | 中国山东省济宁市邹城市崇义路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，问题如下：1.没有安装任何喷淋喷雾设备；2.施工中的土堆没有任何苫盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-253 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 钢山建筑弃土绿化施工 | 中国山东省济宁市邹城市峄山北路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，问题如下：没有设立围挡，苫盖，未采取喷淋等抑尘措施。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-254 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 邹城市比亚迪云轨钢山站 | 中国山东省济宁市邹城市峄山北路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，问题如下：施工现场渣土堆未采取苫盖措施，施工现场未安装喷淋，等抑尘降尘措施，周边未完全安装防尘挡板。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-255 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 千泉街道 | 佳合世纪阳光工程项目 | 山东省济宁市邹城市千泉街道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时未施工，存在问题：施工现场土堆及建筑垃圾随意裸露，绝大部分没有苫盖，尘土飞扬。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-256 | 6月11日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 东外环拓宽工程 | 马踏飞燕西南角 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工程现场土堆裸露，没有苫盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-257 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 钢山街道 | 碧桂园云地天启项目 | 中国山东省济宁市邹城市 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查工地正在施工，存在问题：现场工地正在进行场地硬化做业，现场没有采取喷淋抑尘措施，裸露地块没有完全苫盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-258 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇龙山前村 | 邹城市龙山前社区改造项目工程 | 山东省济宁市邹城市宁安大道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工，存在问题：裸露地面未完全苫盖，也未建喷淋系统，两台正在做业的挖机也未采取湿法做业，该工地未采取任何抑尘措施。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-259 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇山西头村 | 山东港利矿业有限公司 | 山东省济宁市曲阜市 | 露天矿山未落实减尘抑尘  措施 | 现场检查时该公司未在生产，存在问题：1.该公司露天采矿，采矿区的弃土、碎石未苫盖，现场未采取任何抑尘措施；2.原料堆场未完全苫盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SD-01-260 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇洪门村 | 邹城市龙珠山石材开发有限公司 | 山东省济宁市邹城市 | 露天矿山未落实减尘抑尘  措施 | 现场检查时该公司未生产，存在问题：1.原料堆露天堆放，大部分未苫盖；2.该采矿区未建配套的喷淋抑尘设施；3.采矿区的弃土、碎石未苫盖，未采取任何抑尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SD-01-261 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇土旺村北 | 邹城市大束镇双良石料厂 | 山东省济宁市邹城市 | 露天矿山未落实减尘抑尘  措施 | 现场检查时该厂未生产,存在问题：1.该厂原料堆露天堆放，大部分料堆未苫盖；2.该厂露天矿区未建应配套的喷淋抑尘设施；3.该厂矿区的弃土、碎石露天堆放，未采取任何抑尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SD-01-262 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇土旺村北 | 济宁诚聚通石材有限公司 | 山东省济宁市邹城市 | 露天矿山未落实减尘抑尘  措施 | 现场检查时该公司未生产，存在问题：1.该公司露天开采区未见配套的喷淋抑尘设施；2.该公司开采的弃土、碎石未苫盖。3.车间外露天堆放的原料苫盖不完全。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SD-01-263 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇土旺村北 | 山东湖邹矿业有限公司 | 山东省济宁市邹城市 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 | 现场检查时该公司未生产，存在问题：该公司未建有效的喷淋装置，未采取有效的抑尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| SD-01-264 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇刘家村老水泥厂院内 | 徐玉蛟沙料厂 | 山东省济宁市邹城市宁安大道 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时发现该砂厂未采取任何抑尘措施，大部分沙堆露天堆放未苫盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| SD-01-265 | 6月12日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇 | 邹城市同于亨商贸有限公司 | 山东省济宁市邹城市 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查该企业未在生产，存在问题：属于淘汰取缔类整治清单内，仍有两个锯台机床尚未完全拆除，现场具备可恢复生产能力，未落实两断三清。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| SD-01-266 | 6月13日 | 济宁市 | 邹城市 | 大束镇凰翥村 | 供电局高压线塔基施工 | 中国山东省济宁市邹城市 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该发现该工地正在施工，存在问题：施工现场大量堆土未进行苫盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| SD-01-267 | 6月13日 | 济宁市 | 邹城市 | 千泉街道康恒路南兴隆村工业园 | 邹城市恒辉工贸有限公司 | 中国山东省济宁市邹城市 | 未落实VOCs整治要求 | 检查时该公司正在生产，存在问题：收集处理后在操作间内直接排放，未按要求通过15米排气筒高空排放，排污口不规范，未按规范化标准化排污口建设要求建设。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月5日 |
| SD-01-268 | 6月17日 | 济宁市 | 邹城市 | 北宿镇南屯村 | 兖州煤业股份有限公司南屯煤矿 | 山东省济宁市邹城市长安街 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时该煤矿正在生产，存在问题：煤堆未苫盖，露天做业出煤，未采取任何除尘抑尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |